如图所示零件的尺寸6±0.1mm不便于测量，生产中一般通过测量尺寸L3作间接测量。试确定工艺尺寸L3及其偏差，并分析在这种情况下是否会出现假废品。（要求：画出尺寸链；标注封闭环、增环、减环；列出计算式；写出计算结果；分析）













